**PV de Recette de l’Emplacement et du PCO**

# Hébergement d’équipements en Nœud de Raccordement Optique de YANA FIBRE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code et nom du NRO** |  | |
| **Adresse** |  | |
| **Commune** |  | |
| **Client Usager :**  **Société :**  **Nom :** | | **Chargé d’affaires pour YANA FIBRE :**  **Nom :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date RDV | ***Heure*** | Lieu |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Présents | Entreprises | Téléphone | Mail |
| .........................................……… | .......................................................………… | ................................……. | ................................…….. |
|  |  |  |  |
| .........................................……… | .......................................................………… | ................................……. | ................................…….. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet** | **N°** | **Point de vérification** | **Conformité :** | |
| **OUI** | **NON** |
| **Emplacement** | **10** | Installation de l’Equipement Usager dans l’emplacement alloué et identifié sur le PV Etat des lieux |  |  |
| **11** | Indication dactylographiée du nom de l’Usager sur l’Equipement et n° d'appel d'urgence (étiquette dactylographiée et pérenne) *STAS 8* |  |  |
| **Energie** | **20** | Raccordement des points de connexion énergie 48v conformément aux positions attribuées dans le PV Etat des lieux |  |  |
| **21** | Pose des câbles énergie Usager dans le chemin de câble approprié |  |  |
| **22** | Étiquetage normalisé des câbles alimentation (position…) *STAS 9.4* |  |  |
| **23** | Fourniture du certificat de conformité électrique *STAS 9.1* |  |  |
| **Conformité sonore** | **30** | Fourniture du certificat de conformité sonore *STAS 8.4* |  |  |
| **Pénétration du câble optique usager** | **40** | Tubage et pénétration réalisés correctement *STAS 4.2.1* |  |  |
| **41** | Capacité du câble en conformité avec le bon de commande |  |  |
| **42** | Conformité du câble avec les normes anti-feu *STAS 4.2.3* |  |  |
| **43** | Pose des câbles Usager dans le chemin de câble approprié (pas de lovage dans chemins de câble ni au Répartiteur Optique) |  |  |
| **44** | Conformité des positions répartiteur indiqués sur le PV d’état des lieux |  |  |
| **45** | Conformité de l’étiquetage du câble de pénétration *STAS 4.4.1,* |  |  |
| **Positions têtes de renvoi au RTO** | **46** | Conformité des positions attribuées sur le PV d’état des lieux |  |  |
| **47** | Conformité de l’étiquetage du tiroir optique ou de la tête optique avec le PV d’état des lieux |  |  |
| **48** | Conformité de l’étiquetage des câbles optiques Usagers avec le PV d’état des lieux |  |  |
| **Etat général** | **50** | Etat général de la salle après les travaux de l’Usager, propreté, déchets évacués |  |  |
| **Commentaires** | **60** |  | | |

**Une seule « non-conformité » entraîne le refus de la recette**

Recette des installations :

Oui Non

Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à le .

Pour YANA FIBRE Pour l’Usager

Monsieur Christophe SERGUES M. / Mme #nom, prénom#

Directeur Général #qualité#.